
readme.txt


Ohje, 3D malli omaan käyttöön tai nettiin omasta suunnistuskarttakuvasta


1. Pura tämän zipin sisältö johonkinuuteen hakemistoon

2. Tee png formaatin karttakuva. Skannaa tai exporttaa 0cadista tai Open Orienteering 
Mapperista tms. Resoluution on hyvä olla riittävän hyvä. Tallenna kuva samaan halemistoon zipin siällön kanssa.


3 a) Exportaa png kartta georeferoituna, eli siten että png tiedoston lisäksi syntyy .pgw tiedosto. 
Lisäksi koordinaatison tulee olla TM35FIN.

3 b) Kartakuva voi olla myös kmz-tiedosto, jossa kartta on yhtenä png tai jpg kuva (GroundOverlay). 

3 c) Jos et saa pwg tiedostoa aikaan, asemoi kuvasi sivulla 2d.routegadget.fi ja nimeä se 
sivun 'get geo-name' napin antaman nimen muokaisesti. Pitkä nimi, nimessä nurkkakoordinaatit.

Huom! asemoi se oikeasti tismalleen kohdalleen koska muuten kartta ei istu korkeusmuotoihin.
Ohjevideo, jossa koko prosessi käydään läpi: https://youtu.be/vJbZoX0xVDY 

Vanhempi video, jossa näkyy kulma kerrallaan asemointi: https://www.youtube.com/watch?v=A7EfzcCOGBM

Kulma kerrallaan asemointi voi olla avuksi, jos kartta skannattu, valokuva tai vanha kartta 
joka ei pohjaudu laserkeilaukseen.

Asemointi yleensä onistuu parhaiten, kun taustalla on MapAnt-kartta. Ensin zoomaat karttakuvasi kohdalle, 
sitten raahaat karttakuvatiedoston keltaiselle pudotusalueelle. Sitten raahaat alakulmasta yhden kohdan 
tarkasti kohdalleen ja teet klikkaamalla sitä siitä pyörityksen keskipisteen (joka pysyy 
paikallaan). Sitten menet vastakkaiseen kulmaan (älä yritä siirtyä hiirellä pännäämällä, 
koska se liikutaa kartan pois paikaltaan) ja nurkan rinkulasta kiertämällä kierrät kartan paikalleen. 
Toista tarvittaessa kunnes asemointi ei enää parane. Jos kartta ei pohjaudu laserkeilaukseen 
tai on skannattu voit joutua tarkentamaan asemointi "kulma kerrallaan" asemointimoodissa (katso toien video).
Lopuksi paina 'get geo-name' ja nimeä tiedosto sen antaman nimen mukaisesti. Vältä loppuliiteen 
tuplaantumista (kuvanimi.png.png)

Nimeen tulee kuvan nurkkapisteiden wgs84 koordinaatit. Voit myös nimetä kuvatiedoton muillakeinoin vastaavalla 
tavalla, jos lasket itse nurkkakoordinaatit ja laitat ne png tiedoton nimeen samalla tavalla.

Nimeämiskäytäntö on siis se sama mitä RG live gps seuranta ja map.routegadget.net sivu käyttää.

4. Kun karttakuva on valmis ja nimetty koordinaatein (tai pgw tiedosto), raahaa png 
tiedoto tee3dfinland.exe:n päälle. Koneen pitää olla verkossa, se lataa kapsin palvelimelta laserkeilaustiedotoja 
ja luo niistä viewerin tarvitsemat tiedotot. Kapsin palvelimien lisäksi voit MML:n apikeyn antamalla ladata 
tiedostoja MML:n palvelimilta. Voit myös ladata tiedostoja ennakkoon manaalisesti, kopioi ne 
'laz' -alihakemistoon. Ohjelma tuottaa 3D maailman uuteen "map[numero]" hakemistoon ja zippaa 
hakemiston zip -tiedostoksi.

6. Katsele

Mene selaimella (Chrome osoittautunut vähiten nykiväksi) sivulle 3d.routegadget.net
Siellä "open 3D zip" ja valitse tuo tekemäsi zippi. Hetken odottelun jälkeen tuotoksesi pitäisi olla katseltavissa
ja pyöriteltävissä. Lisäksi voit tuoda siihen omia gpx tiedotoja ja animoida niitä. Ruudunkaappausvideon voit yritää tehdä 
esim. Windows 10 'ikkuna' + G avaa "game toolbarin" jolla videonkaappaus onnistuu.

 
7. kartta gpx tiedostosta

Syötteeksi voit raahata png karttakuvan sijaan pelkän gpx tiedoston. Tällöin kartaksi 
tulee MapAnt.fi -kartta gpx reitin alueesta.

Lisäksi kannattaa huomata, että tämä 3D-maailman luontiohjelman versio toimii vain Suomessa ja aluiella joilta löytyy 
laserkeilausdataa Kapsin/MML:n levynkulmalta.

Rata voi olla kuvassa karttakuvaan valmiiksi piirrettynä tai zipissä erillisessä gpx tiedostossa. Eli jos lisäät ratoja 
sisältävän gpx tiedoston zipiin, tulee sivulle valikko josta käyttäjä voi valita radan. Zipissä oleva gpx tiedosto 
oletetaan ratatiedostoksi ja sinä olevat "rte" tai "trk" elementit tulkitaan radoiksi.
